Despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea conditiilor
       de munca la locurile de munca si modul de aplicare a listelor
        ramurale de lucrari pentru care pot fi stabilite sporuri de
         compensare pentru munca prestata in conditii nefavorabile

                  Hotarirea Guvernului Republicii Moldova
                      Nr. 1335 din 10 octombrie 2002
   (Monitorul Oficial, 31 octombrie 2002, nr.146-148, p. II, art. 1496)

     In conformitate cu prevederile Legii salarizarii  nr.  847-XV  din  14
februarie 2002, Guvernul Republicii Moldova HOTARASTE:
     1. Se aproba Regulamentul cu privire la evaluarea conditiilor de munca
la locurile de munca si modul de aplicare a listelor  ramurale  de  lucrari
pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestata in
conditii nefavorabile (se anexeaza).
     2. Prezentul  Regulament  se  aplica   la   stabilirea   cuantumurilor
sporurilor  de compensare pentru munca prestata in conditii nefavorabile de
catre toate intreprinderile,  organizatiile si  institutiile  din  sectorul
real  si sectorul bugetar,  indiferent de tipul de proprietate si forma lor
organizational-juridica.
     3. Controlul respectarii Regulamentului de catre  unitatile  economice
se pune in sarcina Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

     PRIM-MINISTRU
     AL REPUBLICII MOLDOVA                                    Vasile TARLEV

     Contrasemnata:
     Ministrul muncii
     si protectiei sociale                                 Valerian Revenco
     Ministrul justitiei                                          Ion Morei

                                                         Aprobat
                                               prin Hotarirea Guvernului
                                                    Republicii Moldova
                                             nr. 1335 din 10 octombrie 2002

                               REGULAMENTUL
         cu privire la evaluarea conditiilor de munca la locurile
           de munca si modul de aplicare a listelor ramurale de
        lucrari pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare
              pentru munca prestata in conditii nefavorabile

     In scopul determinarii corecte a cuantumurilor sporurilor pentru munca
prestata in conditii nefavorabile,  se stabileste urmatorul mod de evaluare
a starii reale a conditiilor de munca la locurile de munca si de aplicare a
listelor ramurale de lucrari pentru care  pot  fi  stabilite  sporurile  in
cauza.

                     1. Evaluarea conditiilor de munca
                           la locurile de munca

     1. Starea  reala  a  conditiilor  de  munca se evalueaza nemijlocit la
locurile de munca,  la care se indeplinesc  lucrari  prevazute  in  listele
ramurale  de  lucrari  cu  conditii grele si nocive,  precum si deosebit de
grele si deosebit de nocive, pentru care stabilesc sporuri de compensare.
     2. Evaluarea starii reale a conditiilor de munca se efectueaza in baza
datelor  atestarii  locurilor  de  munca  sau  a  masurarilor instrumentale
speciale ale nivelurilor factorilor mediului de productie, care se reflecta
in  fisa  conditiilor  de  munca  la  locul  de munca (in continuare - fisa
conditiilor de munca), conform anexei nr. 1.
     Atestarea locurilor de munca se efectueaza de catre o comisie speciala
in  numar  de  cel  putin  trei  persoane,  numita  de  conducerea unitatii
respective,  care  include  reprezentanti   ai   colectivului   de   munca,
organizatiei sindicale si inspectiei muncii.
     In cazurile  cind  indicii  starii  reale  a  factorilor  mediului  de
productie sint identici sau sub  nivelul  indicilor  concentratiei  maximal
admisibile  (in  continuare  - CMA) si sub nivelul orientativ admisibil (in
continuare - NOA),  in fisa conditiilor de munca  (coloana  4)  in  dreptul
factorului respectiv se pune o liniuta.
     3. Gradul  de  nocivitate  a  factorilor  mediului  de productie si de
greutate a lucrarilor se stabileste in puncte in corespundere cu Criteriile
igienice  de  evaluare  si  clasificare  a  conditiilor  de  munca  conform
factorilor nocivi si  de  risc  ai  mediului  de  producere,  greutatii  si
intensitatii procesului de munca, expuse in anexa nr. 2.
     Numarul de  puncte  pentru fiecare factor se trece in fisa conditiilor
de munca (coloana 5).  Totodata,  pentru  estimarea  influentei  factorului
respectiv  asupra  starii  conditiilor de munca,  se va tine cont de durata
actiunii lui pe parcursul zilei de munca.  Punctele stabilite in functie de
gradul  de nocivitate a factorilor si de greutate a lucrarilor se rectifica
dupa formula:
     X     = X   x T,
      real    st
     in care:
     X   reprezinta gradul de nocivitate a factorului  sau  de  greutate  a
      st
lucrarilor  stabilite  conform  indicilor Evaluarii criteriilor igienice si
clasificarii conditiilor de munca conform factorilor nocivi si de  risc  ai
mediului  de  producere,  gravitatea si intensitatea procesului de munca (P
2.2.755 - 99), care se inscriu in coloana 5 a fisei conditiilor de munca;
     T - raportul dintre timpul actiunii  factorului  respectiv  si  durata
zilei  de munca.  Daca durata actiunii factorului constituie mai mult de 90
la suta din durata zilei de munca, atunci T = 1.
     Modul de evaluare a starii reale a conditiilor de munca este expus  in
anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
     4. Intreprinderilor,  care  dispun  de  posibilitati  limitate  pentru
executarea masurarilor instrumentale ale nivelurilor factorilor mediului de
productie, li se permite, ca exceptie, aplicarea metodei expres de estimare
a starii conditiilor de munca dupa criteriile indicate in anexa  nr.  4  la
prezentul Regulament.
     5. Marimile sporurilor de compensare pentru munca prestata in conditii
nefavorabile se stabilesc in functie de starea reala a conditiilor de munca
in conformitate cu urmatoarea scara:
---------------------------------------------------------------------------
      Tipul lucrarilor        ¦     X    , puncte     ¦Marimea sporului in
                              ¦      real             ¦      procente
------------------------------+-----------------------+--------------------
Cu conditii grele si nocive   ¦       0,5 - 2,0       ¦          25%
------------------------------+-----------------------+--------------------
                              ¦       2,1 - 4,0       ¦          30%
------------------------------+-----------------------+--------------------
                              ¦       4,1 - 6,0       ¦          35%
------------------------------+-----------------------+--------------------
Cu conditii deosebit de grele ¦                       ¦
si deosebit de nocive         ¦       6,1 - 8,0       ¦          40%
------------------------------+-----------------------+--------------------
                              ¦      8,1 - 10,0       ¦          45%
------------------------------+-----------------------+--------------------
                              ¦   mai mult de 10,0    ¦          50%
---------------------------------------------------------------------------

     Marimile minime,  garantate  de  stat,  ale  sporurilor  de compensare
pentru munca prestata in conditii nefavorabile conform scarii  sus-indicate
se calculeaza din salariul minim stabilit pe tara.
     Marimile concrete  ale  sporurilor,  egale  sau care depasesc marimile
minime garantate de stat, se stabilesc anual prin negocieri, se legalizeaza
prin  Contractul  colectiv  de  munca  la nivel national si se platesc atit
angajatilor din sectorul bugetar,  precum si celor din  intreprinderile  cu
autonomie financiara.
     6. Sporurile  de  compensare  se  stabilesc  pentru  locurile de munca
concrete in functie de rezultatele atestarii lor si se platesc:
     muncitorilor - pentru timpul real in care au prestat munci in conditii
nefavorabile;
     altor categorii de angajati - pentru munca permanenta (nu mai putin de
50 la suta din timpul de munca) in conditii nefavorabile.

        2. Modul de aplicare a listelor ramurale de lucrari pentru
         care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca
                     prestata in conditii nefavorabile

     7. Listele-tip  de  lucrari  cu  conditii  grele si nocive si conditii
deosebit de grele si deosebit de nocive pe ramurile economiei nationale  se
aproba de catre Guvern, dupa consultarea partenerilor sociali.
     Pina la  elaborarea si aprobarea listelor-tip indicate,  se vor aplica
in continuare listele ramurale in vigoare,  aprobate in anii  1985-1987  de
catre  Comitetul  de  stat pentru munca si probleme sociale al U.R.S.S.  si
Secretariatul  Consiliului  Central  al  Sindicatelor  din   U.R.S.S.,   cu
modificarile si completarile ulterioare.
     8. In  baza  listelor-tip,  in cadrul ramurilor economiei nationale se
elaboreaza liste de lucrari,  care se coordoneaza cu partenerii sociali  si
se legalizeaza in contractul colectiv de munca (nivel ramural).
     9. In  baza  listelor  ramurale  de  lucrari  si  in  conformitate  cu
rezultatele atestarii locurilor de munca,  unitatile  economice  elaboreaza
listele  locurilor  de  munca  si  ale lucrarilor concrete,  pentru care se
stabilesc  sporuri  la  salariu   pentru   munca   prestata   in   conditii
nefavorabile, cu indicarea marimilor acestor sporuri conform punctului 5 al
prezentului Regulament.  Listele in cauza se aproba de  catre  conducatorii
unitatilor de comun acord cu organul reprezentativ al salariatilor, fapt ce
se fixeaza in contractul colectiv de munca.  Listele se modifica  anual  in
cazul  rationalizarii  locurilor  de  munca  si  ameliorarii conditiilor de
munca, iar sporurile la salariu se micsoreaza sau se anuleaza, dupa caz.
     10. Listele ramurale  de  lucrari  cu  conditii  grele  si  nocive  si
conditii deosebit de grele si deosebit de nocive pot fi completate in modul
stabilit,  la propunerea unitatilor  economice,  cu  lucrari  suplimentare,
aparute  in  urma  implementarii unor procese tehnologice noi,  daca pentru
lucrarile in cauza factorii nocivi ai  mediului  de  productie  nu  pot  fi
inlaturati nici prin mijloace tehnice moderne, nici prin alte metode.

                                                   Anexa nr. 1
                                   la Regulamentul cu privire la evaluarea
                                  conditiilor de munca la locurile de munca
                                  si modul de aplicare a listelor ramurale
                                   de lucrari pentru care pot fi stabilite
                                      sporuri de compensare pentru munca
                                       prestata in conditii nefavorabile

                                   FISA
                  conditiilor de munca la locul de munca

Intreprinderea ____________________________________________________________
     Sectia de productie __________________________________________________
     Sectorul de productie ________________________________________________
     Locul de munca nr. ___________________________________________________
     Ocupatia _____________________________________________________________
     Numarul de locuri de munca similare __________________________________
     Numarul lucratorilor _________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------
Nr.¦Factorii mediului de productie¦Normati-¦Valorile reale ¦X  ,  ¦T¦X    ,
d/o¦                              ¦vul CMA,¦ale factorilor ¦ st   ¦ ¦ real
   ¦                              ¦  NOA   ¦               ¦puncte¦ ¦puncte
---+------------------------------+--------+---------------+------+-+------
 1 ¦                  2           ¦   3    ¦       4       ¦   5  ¦6¦   7
---+------------------------------+--------+---------------+------+-+------
1. ¦Substante chimice nocive      ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
   ¦(denumirea si clasa de        ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
   ¦periculozitate), mg/m3        ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
---+------------------------------+--------+---------------+------+-+------
2. ¦Substante nocive de natura    ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
   ¦biologica                     ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
---+------------------------------+--------+---------------+------+-+------
3. ¦Praf (aerosoluri cu actiune   ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
   ¦preponderent fibrogena), mg/m3¦        ¦               ¦      ¦ ¦
---+------------------------------+--------+---------------+------+-+------
4. ¦Vibratia cumulata, dB         ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
---+------------------------------+--------+---------------+------+-+------
5. ¦Vibratia locala, dB           ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
---+------------------------------+--------+---------------+------+-+------
6. ¦Zgomot, dBA                   ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
---+------------------------------+--------+---------------+------+-+------
7. ¦Infrasunet, dB lin.           ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
---+------------------------------+--------+---------------+------+-+------
8. ¦Ultrasunet, dB                ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
---+------------------------------+--------+---------------+------+-+------
9. ¦Radiatii electromagnetice     ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
   ¦neionizante:                  ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
   ¦Cimp geomagnetic              ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
   ¦Cimp electrostatic            ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
   ¦Cimp magnetic permanent       ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
   ¦Cimpuri electrice cu frecventa¦        ¦               ¦      ¦ ¦
   ¦industriala (50 Hz)           ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
   ¦Emisii electromagnetice create¦        ¦               ¦      ¦ ¦
   ¦de utilajul periferic video   ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
   ¦(displee)                     ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
   ¦Radiatii in gama frecventelor ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
   ¦radio                         ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
   ¦Radiatii laser                ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
   ¦Radiatii ultraviolete         ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
---+------------------------------+--------+---------------+------+-+------
10.¦Radiatii ionizante, W/m2; mR/h¦        ¦               ¦      ¦ ¦
---+------------------------------+--------+---------------+------+-+------
11.¦Microclima:                   ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
   ¦Temperatura aerului, grade C  ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
   ¦Umiditatea aerului, %         ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
   ¦Indicatorul STM, grade C      ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
   ¦Radiatia termica, W/m2        ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
---+------------------------------+--------+---------------+------+-+------
12.¦Iluminarea                    ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
---+------------------------------+--------+---------------+------+-+------
13.¦Greutatea muncii              ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
---+------------------------------+--------+---------------+------+-+------
14.¦Intensitatea muncii           ¦        ¦               ¦      ¦ ¦
---------------------------------------------------------------------------

     Suma valorilor factorilor mediului de productie (Suma X    ), puncte _
                                                            real
     Marimea sporului  de  compensare  pentru  munca  prestata  in conditii
     nefavorabile, in procente ____________________________________________
     Mijloacele individuale si colective de protectie _____________________
     ______________________________________________________________________
     Regimul alimentar ____________________________________________________

     Semnaturi:

     Conducatorul comisiei de atestare ____________________________________
     Sef sectie (sector) __________________________________________________
     Data completarii _____________________________________________________

                                                Anexa nr. 2
                                la Regulamentul cu privire la evaluarea
                               conditiilor de munca la locurile de munca
                              si modul de aplicare a listelor ramurale de
                              lucrari pentru care pot fi stabilite sporuri
                             pentru munca prestata in conditii nefavorabile

             Criteriile igienice de evaluare si clasificare a
             conditiilor de munca conform factorilor nocivi si
                de risc ai mediului de producere, greutatii
                    si intensitatii procesului de munca

               I. Clasele conditiilor de munca in functie de
            continutul in aerul zonei de lucru al substantelor
                    chimice nocive (depasirea CMA, ori)
---------------------------------------------------------------------------
  Tipul substantelor  ¦            Clasa conditiilor de munca
                      +----------------------------------------------------
                      ¦            clasa 3** - nocive             ¦Clasa 4-
                      +-------------------------------------------¦pericu-
                      ¦gradul 1 ¦ gradul 2 ¦ gradul 3 ¦ gradul 4  ¦ loase
                      ¦(1 punct)¦(2 puncte)¦(3 puncte)¦(4 puncte) ¦(extre-
                      ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ me) (5
                      ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ puncte)
----------------------+---------+----------+----------+-----------+--------
          1           ¦    2    ¦    3     ¦    4     ¦     5     ¦    6
----------------------+---------+----------+----------+-----------+--------
Substante nocive de   ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
clasa 1 - 2 de        ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
periculozitate, cu    ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
exceptia celor        ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
indicate mai jos      ¦1,1 - 3,0¦ 3,1 - 6,0¦6,1 - 10,0¦10,1 - 20,0¦  > 20,0
----------------------+---------+----------+----------+-----------+--------
Substante nocive de   ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
clasa 3 - 4 de        ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
periculozitate, cu    ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
exceptia celor        ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
indicate mai jos      ¦1,1 - 3,0¦3,1 - 10,0¦    > 10,0¦           ¦
----------------------+---------+----------+----------+-----------+--------
Substante periculoase ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
ce declanseaza        ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
intoxicatii acute: cu ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
mecanism strict       ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
directionat de        ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
actiune, cu actiune   ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
iritanta              ¦1,1 - 2,0¦ 2,1 - 4,0¦ 4,1 - 6,0¦ 6,1 - 10,0¦ > 10,0X
----------------------+---------+----------+----------+-----------+--------
Substante cancerogene ¦1,1 - 3,0¦ 3,1 - 6,0¦6,1 - 10,0¦     > 10,0¦
----------------------+---------+----------+----------+-----------+--------
Alergeni              ¦         ¦ 1,1 - 3,0¦3,1 - 10,0¦     > 10,0¦
----------------------+---------+----------+----------+-----------+--------
Substante             ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
medicamentoase contra ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
tumorilor, hormoni    ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
(estrogeni)           ¦         ¦          ¦          ¦     +     ¦
----------------------+---------+----------+----------+-----------+--------
Substante narcotice   ¦         ¦    +     ¦          ¦           ¦
analgetice            ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
---------------------------------------------------------------------------
     ** Clasele 1 si 2 (conditii de munca optime  si  admisibile)  nu  sint
indicate  in  prezenta  anexa.  Concentratiile maximal admisibile (CMA) ale
substantelor  toxice  si  nivelurile  orientativ   admisibile   (NOA)   ale
factorilor  nocivi  se  stabilesc  in modul stabilit de regulile si normele
sanitare in conformitate cu  Lista  documentelor  interstatale  si  actelor
normative   sanitaro-epidemiologice   ale  tarilor-membre  ale  Comunitatii
Statelor Independente,  ratificate prin hotarirea Medicului sef sanitar  de
stat al Republicii Moldova nr. 03-00 din 6 august 2001.
     + Indiferent de concentratia  substantei  nocive  in  aerul  zonei  de
lucru, conditiile de munca se raporta la clasa indicata.
     X Depasirea nivelului indicat pentru substantele  cu  mecanism  strict
directionat de actiune poate provoca intoxicatii acute, inclusiv letale.

              II. Clasele conditiilor de munca in functie de
            continutul in aerul zonei de lucru al substantelor
              nocive de natura biologica (depasirea CMA, ori)

---------------------------------------------------------------------------
    Tipul substantelor   ¦           Clasa conditiilor de munca
                         +-------------------------------------------------
                         ¦            Clasa 3** - nocive          ¦Clasa 4-
                         +----------------------------------------¦pericu-
                         ¦gradul 1 ¦ gradul 2 ¦gradul 3 ¦gradul 4 ¦ loase
                         ¦(1 punct)¦(2 puncte)¦   (3    ¦   (4    ¦(extre-
                         ¦         ¦          ¦ puncte) ¦ puncte) ¦ me) (5
                         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦ puncte)
-------------------------+---------+----------+---------+---------+--------
           1             ¦    2    ¦    3     ¦    4    ¦    5    ¦    6
-------------------------+---------+----------+---------+---------+--------
Microorganisme -         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦
producatori,             ¦         ¦          ¦         ¦         ¦
preparate ce contin      ¦         ¦          ¦         ¦         ¦
celule vii si spori de   ¦         ¦          ¦         ¦         ¦
microorganisme           ¦1,1 - 3,0¦3,1 - 10,0¦   > 10,0¦         ¦
-------------------------+---------+----------+---------+---------+--------
Microorganisme¦Infectii  ¦         ¦          ¦         ¦         ¦
patogene*     ¦deosebit  ¦         ¦          ¦         ¦         ¦
              ¦de pericu-¦         ¦          ¦         ¦         ¦
              ¦loase     ¦         ¦          ¦         ¦         ¦    +
              +----------+---------+----------+---------+---------+--------
              ¦Agenti ai ¦         ¦          ¦         ¦         ¦
              ¦altor boli¦         ¦          ¦         ¦         ¦
              ¦infec-    ¦         ¦          ¦         ¦         ¦
              ¦tioase    ¦         ¦          ¦    +    ¦         ¦
---------------------------------------------------------------------------
     * In   cazul   desfasurarii  activitatii  in  institutii  medicale  si
veterinare specializate si in subdiviziunile si  gospodariile  specializate
pentru  vitele  bolnave.  Tipurile  de  lucrari  din industria pielariei si
carnii,  din sfera reparatiei si deservirii sistemelor  de  canalizare,  la
executarea  carora este posibil contactul cu microorganismele patogene,  se
atribuie la gradul 2, clasa 3.

        III. Clasele conditiilor de munca in functie de continutul
      in aerul zonei de lucru a aerosolurilor cu actiune preponderent
        fibrogena (AAPF) si de incarcatura de praf asupra organelor
          respiratorii (cuantumul multiplu al depasirii CMA si a
            nivelului de control al incarcaturii de praf (NCIP)

---------------------------------------------------------------------------
   Substante nocive   ¦            Clasa conditiilor de munca
                      +----------------------------------------------------
                      ¦            Clasa 3** - nocive             ¦Clasa 4-
                      +-------------------------------------------¦pericu-
                      ¦gradul 1 ¦ gradul 2 ¦gradul 3  ¦  gradul 4 ¦ loase
                      ¦(1 punct)¦(2 puncte)¦(3 puncte)¦ (4 puncte)¦(extre-
                      ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ me) (5
                      ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ puncte)
----------------------+---------+----------+----------+-----------+--------
           1          ¦    2    ¦     3    ¦     4    ¦     5     ¦    6
---------------------------------------------------------------------------
                            Depasirea CMA, ori
---------------------------------------------------------------------------
Concentratia prafului ¦1,1 - 2,0¦ 2,1 - 5,0¦5,1 - 10,0¦     > 10,0¦
---------------------------------------------------------------------------
                                  Depasirea NCIP, ori
---------------------------------------------------------------------------
incarcatura de praf   ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
(IP)*                 ¦1,1 - 2,0¦ 2,1 - 5,0¦5,1 - 10,0¦     > 10,0¦
----------------------+---------+----------+----------+-----------+--------
Incarcatura de praf   ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
pentru prafurile cu   ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
actiune fibrogena     ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
pronuntata (CMA < = 1 ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
mg/m3) si prafurile cu¦         ¦          ¦          ¦           ¦
continut de asbest    ¦1,1 - 1,5¦ 1,6 - 3,0¦ 3,1 - 5,0¦      > 5,0¦
---------------------------------------------------------------------------
     * Cu exceptia prafurilor cu actiune  fibrogena  pronuntata  cu  CMA  1
mg/m3, precum si pentru prafurile cu continut de asbest.

              IV. Clasele conditiilor de munca in functie de
           nivelurile zgomotului, vibratiei cumulate si locale,
                infra- si ultrasunetului la locul de munca

---------------------------------------------------------------------------
   Denumirea factorului,  ¦          Clasa conditiilor de munca
  indicele, unitatea de   +------------------------------------------------
         masura           ¦           Clasa 3** - nocive          ¦Clasa 4-
                          +---------------------------------------¦pericu-
                          ¦gradul 1 ¦ gradul 2¦gradul 3 ¦gradul 4 ¦ loase
                          ¦(1 punct)¦    (2   ¦   (3    ¦   (4    ¦(extre-
                          ¦         ¦ puncte) ¦ puncte) ¦ puncte) ¦ me) (5
                          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ puncte)
--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------
           1              ¦    2    ¦    3    ¦    4    ¦    5    ¦    6
---------------------------------------------------------------------------
                               Depasirea NOA
---------------------------------------------------------------------------
Zgomot                    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
Nivelul echivalent al     ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
sunetului, dBA            ¦        5¦       15¦       25¦       35¦    > 35
--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------
Vibratia locala           ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
Nivelul echivalent        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
corectat al vitezei de    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
vibratie, dB              ¦        3¦        6¦        9¦       12¦    > 12
--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------
Vibratia cumulata         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
Nivelul echivalent        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
corectat al vitezei de    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
vibratie, dB              ¦        6¦       12¦       18¦       24¦    > 24
--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------
Infrasunet                ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
Nivelul total al presiunii¦         ¦         ¦         ¦         ¦
sonore, dB lin            ¦        5¦       10¦       15¦       20¦    > 20
--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------
Ultrasunet in aer         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
Nivelul presiunii sonore  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
in 1/3 benzi octavice de  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
frecventa, dB             ¦       10¦       20¦       30¦       40¦    > 40
--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------
Ultrasunet de contact     ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
Nivelul vitezei de        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
vibratie, dB              ¦        5¦       10¦       15¦       20¦    > 20
---------------------------------------------------------------------------

               V. Clasele conditiilor de munca in functie de
               indicatorii microclimei pentru incaperile de
               productie, indiferent de perioada anului, si
           pentru teritorii deschise in perioada calda a anului

---------------------------------------------------------------------------
                      ¦            Clasa conditiilor de munca
                      +----------------------------------------------------
                      ¦            Clasa 3** - nocive             ¦Clasa 4-
                      +-------------------------------------------¦pericu-
                      ¦gradul 1 ¦ gradul 2 ¦gradul 3  ¦  gradul 4 ¦ loase
                      ¦(1 punct)¦(2 puncte)¦(3 puncte)¦ (4 puncte)¦(extre-
                      ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ me) (5
                      ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ puncte)
----------------------+---------+----------+----------+-----------+--------
           1          ¦    2    ¦     3    ¦     4    ¦     5     ¦    6
----------------------+----------------------------------------------------
Temperatura aerului,  ¦    - conform indicatorului STM (tab. 5.1)
grade C               ¦- conform temperaturii aerului pentru incaperile cu
                      ¦microclima refrigerenta
----------------------+----------------------------------------------------
Viteza de miscare a   ¦   - a fost luata in calcul la elaborarea
aerului, m/s          ¦   indicatorului STM (tab. 5.1)
                      ¦- la evaluarea microclimei refrigerente se include
                      ¦in calitatea de corectie a temperaturi
----------------------+----------------------------------------------------
Umiditatea aerului, % ¦       conform indicatorului STM (tab. 5.1) sau:
                      +----------------------------------------------------
                      ¦  14 - 10¦        10¦          ¦           ¦
----------------------+----------------------------------------------------
Indicatorul STM,      ¦                conform tabelului 5.1
grade C               ¦
----------------------+----------------------------------------------------
Radiatia termica,     ¦   1001 -¦    1501 -¦    2001 -¦     2501 -¦  > 2800
W/m2*                 ¦   1500  ¦    2000  ¦    2500  ¦     2800  ¦
---------------------------------------------------------------------------
     * In  diapazonul  in care intensitatea radiatiei termice constituie de
la 141 pina la 1000 W/m2,  microclima in regim de incalzire  se  va  evalua
conform indicatorului STM.

              5.1. Clasele conditiilor de munca in functie de
         indicatorul STM* (grade C) pentru incaperile de productie
        cu microclima in regim de incalzire, indiferent de perioada
      anului, si pentru teritorii deschise in perioada calda a anului

--------------------------------------------------------------------------
Ca- ¦  Consumul  ¦            Clasa conditiilor de munca
te- ¦  total de  +--------------------------------------------------------
go- ¦  energie   ¦               Clasa 3** - nocive              ¦Clasa 4-
ria ¦    W/m2    +-----------------------------------------------¦pericu-
luc-¦            ¦  gradul 1 ¦ gradul 2  ¦ gradul 3  ¦ gradul 4  ¦ loase
ra- ¦            ¦ (1 punct) ¦(2 puncte) ¦(3 puncte) ¦(4 puncte) ¦(extre-
ri- ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦ me) (5
lor ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦ puncte)
----+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------
I a ¦68 (58 - 77)¦26,5 - 26,6¦26,7 - 27,4¦27,5 - 28,6¦28,7 - 31,0¦  > 31,0
----+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------
I b ¦88 (78 - 97)¦25,9 - 26,1¦26,2 - 26,9¦27,0 - 27,9¦28,0 - 30,3¦  > 30,3
----+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------
II a¦113         ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
    ¦(98 - 129)  ¦25,2 - 25,5¦25,6 - 26,2¦26,3 - 27,3¦27,4 - 29,9¦  > 29,9
----+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------
II b¦145         ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
    ¦(130 - 160) ¦24,0 - 24,2¦24,3 - 25,0¦25,1 - 26,4¦26,5 - 29,1¦  > 29,1
----+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------
III ¦177         ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
    ¦(161 - 193) ¦21,9 - 22,2¦22,3 - 23,4¦23,5 - 25,7¦25,8 - 27,9¦  > 27,9
---------------------------------------------------------------------------
     * Indicatorul STM (sarcina termica  a  mediului)  reprezinta  indicele
integral empiric (exprimat in grade C), care reflecta influenta combinata a
temperaturii aerului, vitezei miscarii lui, umiditatii si radiatiei termice
asupra schimbului de caldura dintre om si mediul inconjurator.

              5.2. Clasele conditiilor de munca in functie de
              indicele temperaturii aerului (grade C, limita
              interioara) la lucrarile executate in incaperi
                  de productie cu microclima refrigerenta

---------------------------------------------------------------------------
Ca- ¦Consumul total ¦           Clasa conditiilor de munca
te- ¦de energie W/m2+------------------------------------------------------
go- ¦               ¦              Clasa 3** - nocive             ¦Clasa 4-
ria ¦               +---------------------------------------------¦pericu-
luc-¦               ¦gradul 1 ¦ gradul 2  ¦ gradul 3  ¦ gradul 4  ¦ loase
ra- ¦               ¦(1 punct)¦(2 puncte) ¦(3 puncte) ¦(4 puncte) ¦(extre-
ri- ¦               ¦         ¦           ¦           ¦           ¦ me) (5
lor ¦               ¦         ¦           ¦           ¦           ¦ puncte)
----+---------------+---------+-----------+-----------+-----------+--------
 1  ¦       2       ¦    3    ¦     4     ¦     5     ¦     6     ¦    7
----+---------------+---------+-----------+-----------+-----------+--------
I a ¦   68 (58 - 77)¦       18¦         16¦         14¦         12¦
----+---------------+---------+-----------+-----------+-----------+--------
I b ¦   88 (78 - 97)¦       17¦         15¦         13¦         11¦
----+---------------+---------+-----------+-----------+-----------+--------
II a¦ 113 (98 - 129)¦       14¦         12¦         10¦          8¦
----+---------------+---------+-----------+-----------+-----------+--------
II b¦145 (130 - 160)¦       13¦         11¦          9¦          7¦
----+---------------+---------+-----------+-----------+-----------+--------
III ¦177 (161 - 193)¦       12¦         10¦          8¦          6¦
---------------------------------------------------------------------------

     Nota. In cazul sporirii vitezei de circulatie a  aerului  cu  0,1  m/s
           fata de cea optimala,  temperatura aerului urmeaza sa fie marita
           cu 0,2 grade C.

              5.3. Clasele conditiilor de munca in functie de
              indicele temperaturii aerului (grade C, limita
          interioara) pentru teritorii deschise in perioada rece
            a anului si in incaperi reci (care nu au incalzire)

---------------------------------------------------------------------------
  Zona  ¦Izolatia termica¦           Clasa conditiilor de munca
 clima- ¦a imbracamintei +-------------------------------------------------
 terica ¦ grade C Vt/m2  ¦          Clasa 3**  - nocive           ¦Clasa 4-
        ¦                +----------------------------------------¦pericu-
        ¦                ¦gradul 1 ¦ gradul 2¦gradul 3 ¦ gradul 4 ¦ loase
        ¦                ¦(1 punct)¦    (2   ¦   (3    ¦(4 puncte)¦(extre-
        ¦                ¦         ¦ puncte) ¦ puncte) ¦          ¦ me) (5
        ¦                ¦         ¦         ¦         ¦          ¦ puncte)
--------+----------------+---------+---------+---------+----------+--------
   1    ¦       2        ¦    3    ¦    4    ¦    5    ¦     6    ¦    7
--------+----------------+---------+---------+---------+----------+--------
III     ¦            0,51¦   - 21,3¦     - 23¦     - 26¦      - 37¦  < - 37
---------------------------------------------------------------------------

              VI. Clasele conditiilor de munca in functie de
         parametrii mediului de lumina al incaperilor de producere

---------------------------------------------------------------------------
                      ¦           Clasa conditiilor de munca
                      +----------------------------------------------------
                      ¦           Clasa 3** - nocive              ¦Clasa 4-
                      +-------------------------------------------¦pericu-
                      ¦  gradul 1   ¦gradul 2 ¦gradul 3 ¦gradul 4 ¦ loase
                      ¦  (1 punct)  ¦  (2     ¦   (3    ¦  (4     ¦(extre-
                      ¦             ¦ puncte) ¦ puncte) ¦ puncte) ¦ me) (5
                      ¦             ¦         ¦         ¦         ¦ puncte)
----------------------+-------------+---------+---------+---------+--------
        1             ¦      2      ¦    3    ¦    4    ¦    5    ¦   6
----------------------+-------------+---------+---------+---------+--------
Iluminare naturala    ¦             ¦         ¦         ¦         ¦
Coeficientul          ¦             ¦         ¦         ¦         ¦
luminozitatii naturale¦             ¦         ¦         ¦         ¦
(CLN)                 ¦    0,1 - 0,6¦    < 0,1¦         ¦         ¦
----------------------+-------------+---------+---------+---------+--------
Iluminare artificiala:¦             ¦         ¦         ¦         ¦
----------------------+-------------+---------+---------+---------+--------
Luminozitatea¦I - IV, ¦0,5 En - < En¦ < 0,5 En¦         ¦         ¦
suprafetei de¦VII     ¦             ¦         ¦         ¦         ¦
lucru (E, lc)+--------+-------------+---------+---------+---------+--------
pe categorii-¦V, VI,  ¦         < En¦         ¦         ¦         ¦
le de lucrari¦VIII -  ¦             ¦         ¦         ¦         ¦
vizuale:     ¦XIV     ¦             ¦         ¦         ¦         ¦
----------------------+-------------+---------+---------+---------+--------
Indicele de orbire (P,¦             ¦         ¦         ¦         ¦
unitati relative)     ¦         > Pn¦         ¦         ¦         ¦
----------------------+-------------+---------+---------+---------+--------
Sclipire reflectata   ¦     Prezenta¦         ¦         ¦         ¦
----------------------+-------------+---------+---------+---------+--------
Coeficientul de       ¦        > Kpn¦         ¦         ¦         ¦
pulsatie a            ¦             ¦         ¦         ¦         ¦
luminozitatii (Kp, %) ¦             ¦         ¦         ¦         ¦
----------------------+-------------+---------+---------+---------+--------
Stralucirea luminoasa ¦         < Ln¦         ¦         ¦         ¦
(L, cd/m2)            ¦             ¦         ¦         ¦         ¦
----------------------+-------------+---------+---------+---------+--------
Repartizarea          ¦         > Cn¦         ¦         ¦         ¦
neuniforma a          ¦             ¦         ¦         ¦         ¦
stralucirii luminoase ¦             ¦         ¦         ¦         ¦
(C, unitati relative) ¦             ¦         ¦         ¦         ¦
---------------------------------------------------------------------------

              VII. Clasele conditiilor de munca in functie de
             actiunea radiatiilor electromagnetice neionizante

                   1. Cimpuri si emisii electromagnetice

---------------------------------------------------------------------------
                          ¦          Clasa conditiilor de munca
                          +------------------------------------------------
                          ¦         Clasa 3**  - nocive           ¦Clasa 4-
                          +---------------------------------------¦pericu-
                          ¦gradul 1 ¦gradul 2 ¦gradul 3 ¦gradul 4 ¦ loase
                          ¦(1 punct)¦  (2     ¦   (3    ¦  (4     ¦(extre-
                          ¦         ¦ puncte) ¦ puncte) ¦ puncte) ¦ me) (5
                          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ puncte)
--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------
           1              ¦    2    ¦    3    ¦    4    ¦    5    ¦   6
---------------------------------------------------------------------------
                            Depasirea NOA, ori
---------------------------------------------------------------------------
Cimp geomagnetic          ¦    < = 5¦   < = 10¦   < = 50¦     > 50¦
--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------
Cimp electrostatic        ¦    < = 3¦    < = 5¦   < = 10¦     > 10¦
--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------
Cimp magnetic permanent   ¦    < = 5¦   < = 10¦  < = 100¦    > 100¦
--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------
Cimpuri electrice cu      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
frecventa industriala     ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
(50 Hz)                   ¦    < = 3¦    < = 5¦   < = 10¦     > 10¦    > 40
--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------
Emisii electromagnetice   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
create de utilajul        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
periferic video (displee) ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
al masinilor de calcul    ¦    < = 5¦   < = 10¦   < = 50¦     > 50¦
--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------
Radiatii electromagnetice ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
in gama frecventelor      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
radio: 0,01 - 0,03 MHz    ¦    < = 3¦    < = 5¦   < = 10¦     > 10¦
--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------
       0,03 - 3,0 MHz     ¦    < = 3¦    < = 5¦   < = 10¦     > 10¦
--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------
       3,0 - 30,0 MHz     ¦    < = 3¦    < = 5¦   < = 10¦     > 10¦
--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------
       30,0 - 300,0 MHz   ¦    < = 3¦    < = 5¦   < = 10¦     > 10¦    > 50
--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------
    300,0 MHz - 300,0 GHz ¦    < = 3¦    < = 5¦   < = 10¦     > 10¦    > 50
---------------------------------------------------------------------------

                  2. In gama optica laser si ultravioleta

---------------------------------------------------------------------------
                      ¦              Clasa conditiilor de munca
                      +----------------------------------------------------
                      ¦          Clasa 3** - nocive             ¦Clasa 4 -
                      +-----------------------------------------¦  pericu-
                      ¦gradul 1 ¦gradul 2 ¦gradul 3  ¦ gradul 4 ¦  loase
                      ¦(1 punct)¦  (2     ¦  (3      ¦(4 puncte)¦(extreme)
                      ¦         ¦ puncte) ¦ puncte)  ¦          ¦(5 puncte)
----------------------+---------+---------+----------+----------+----------
        1             ¦    2    ¦    3    ¦    4     ¦    5     ¦     6
----------------------+---------+---------+----------+----------+----------
Radiatia laser        ¦         ¦         ¦    2     ¦    3     ¦    3
                      ¦ < = NOA2¦< 10 NOA2¦< 10  NOA2¦< 10  NOA2¦> 10  NOA2
----------------------+---------+---------+----------+----------+----------
Radiatia  ¦In cazul   ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
ultravio- ¦prezentei  ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
leta      ¦surselor de¦         ¦         ¦          ¦          ¦
          ¦producere  ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
          ¦УФ-А, УФ-В,¦         ¦         ¦          ¦          ¦
          ¦УФ-С, W/m2 ¦    < IAR¦         ¦          ¦          ¦
          +-----------+---------+---------+----------+----------+----------
          ¦In cazul   ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
          ¦prezentei  ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
          ¦surselor de¦         ¦         ¦          ¦          ¦
          ¦radiatie   ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
          ¦ultraviole-¦         ¦         ¦          ¦          ¦
          ¦ta cu      ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
          ¦destinatie ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
          ¦curativa   ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
          ¦(УФ-А)     ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
          ¦mW/m2      ¦      < 9¦         ¦          ¦          ¦
---------------------------------------------------------------------------

             VIII. Clasele conditiilor de munca in functie de
                   indicii greutatii procesului de munca

---------------------------------------------------------------------------
                    ¦               Clasa conditiilor de munca
                    +------------------------------------------------------
                    ¦   Admisibile (sarcina   ¦  Clasa 3 - nocive (munca
                    ¦     fizica medie)       ¦          grea)
                    ¦                         +----------------------------
                    ¦                         ¦  gradul 1  ¦    gradul 2
                    ¦                         ¦  1 punct)  ¦   (2 puncte)
--------------------+-------------------------+------------+---------------
        1           ¦            2            ¦      3     ¦       4
---------------------------------------------------------------------------
               1. Sarcina fizica dinamica (unitati de munca
                   mecanica externa intr-un schimb, kgm)
---------------------------------------------------------------------------
1.1. In cazul       ¦                         ¦            ¦
sarcinii regionale  ¦                         ¦            ¦
(cu participarea    ¦                         ¦            ¦
preponderenta a     ¦                         ¦            ¦
muschilor miinilor  ¦                         ¦            ¦
si zonei umarului)  ¦                         ¦            ¦
si a deplasarii     ¦                         ¦            ¦
greutatii la        ¦                         ¦            ¦
distanta de pina la ¦                         ¦            ¦
1 m:                ¦                         ¦            ¦
   pentru barbati   ¦             pina la 5000¦pina la 7000¦     peste 7000
   pentru femei     ¦             pina la 3000¦pina la 4000¦     peste 4000
--------------------+-------------------------+------------+---------------
1.2. In cazul       ¦                         ¦            ¦
sarcinei globale (cu¦                         ¦            ¦
participarea        ¦                         ¦            ¦
muschilor miinilor, ¦                         ¦            ¦
corpului,           ¦                         ¦            ¦
picioarelor);       ¦                         ¦            ¦
1.2.1. In cazul     ¦                         ¦            ¦
deplasarii greutatii¦                         ¦            ¦
la distanta de la 1 ¦                         ¦            ¦
m pina la 5 m:      ¦                         ¦            ¦
   pentru barbati   ¦            pina la 25000¦pina la     ¦    peste 35000
                    ¦                         ¦       35000¦
   pentru femei     ¦            pina la 15000¦pina la     ¦    peste 25000
                    ¦                         ¦       25000¦
--------------------+-------------------------+------------+---------------
1.2.2. In cazul     ¦                         ¦            ¦
deplasarii greutatii¦                         ¦            ¦
la o distanta mai   ¦                         ¦            ¦
mare de 5 m:        ¦                         ¦            ¦
   pentru barbati   ¦            pina la 46000¦pina la     ¦    peste 70000
                    ¦                         ¦       70000¦
   pentru femei     ¦            pina la 28000¦pina la     ¦    peste 40000
                    ¦                         ¦       40000¦
---------------------------------------------------------------------------
             2. Masa greutatii ridicate si mutate manual (kg)
---------------------------------------------------------------------------
2.1. Ridicarea si   ¦                         ¦            ¦
deplasarea (unica) a¦                         ¦            ¦
greutatii in        ¦                         ¦            ¦
alternare cu alta   ¦                         ¦            ¦
munca (pina la 2 ori¦                         ¦            ¦
pe ora):            ¦                         ¦            ¦
   pentru barbati   ¦               pina la 30¦  pina la 35¦       peste 35
   pentru femei     ¦               pina la 10¦  pina la 12¦       peste 12
--------------------+-------------------------+------------+---------------
2.2. Ridicarea si   ¦                         ¦            ¦
deplasarea (unica) a¦                         ¦            ¦
greutatii permanent ¦                         ¦            ¦
in decursul         ¦                         ¦            ¦
schimbului de munca:¦                         ¦            ¦
   pentru barbati   ¦               pina la 15¦  pina la 20¦       peste 20
   pentru femei     ¦                pina la 7¦  pina la 10¦       peste 10
--------------------+-------------------------+------------+---------------
2.3. Masa insumata  ¦                         ¦            ¦
a greutatilor       ¦                         ¦            ¦
deplasate in fiecare¦                         ¦            ¦
ora a schimbului:   ¦                         ¦            ¦
2.3.1. De pe        ¦                         ¦            ¦
suprafata de lucru: ¦                         ¦            ¦
   pentru barbati   ¦              pina la 870¦pina la 1500¦     peste 1500
   pentru femei     ¦              pina la 350¦ pina la 700¦      peste 700
--------------------+-------------------------+------------+---------------
2.3.2. De pe podea: ¦                         ¦            ¦
   pentru barbati   ¦              pina la 435¦ pina la 600¦      peste 600
   pentru femei     ¦              pina la 175¦ pina la 350¦      peste 350
---------------------------------------------------------------------------
           3. Miscari productive sablon (numarul intr-un schimb)
---------------------------------------------------------------------------
3.1. In cazul       ¦                         ¦            ¦
sarcinii locale (cu ¦                         ¦            ¦
participarea        ¦                         ¦            ¦
muschilor palmei si ¦                         ¦            ¦
degetelor):         ¦            pina la 40000¦pina la     ¦    peste 60000
                    ¦                         ¦       60000¦
--------------------+-------------------------+------------+---------------
3.2. In cazul       ¦                         ¦            ¦
sarcinii regionale  ¦                         ¦            ¦
(cu participarea    ¦                         ¦            ¦
preponderenta a     ¦                         ¦            ¦
muschilor miinilor  ¦                         ¦            ¦
si zonei umarului)  ¦            pina la 20000¦pina la     ¦    peste 30000
                    ¦                         ¦       30000¦
---------------------------------------------------------------------------
      4. Sarcina statica (marimea sarcinii statice pe parcursul unui
   schimb in cazul mentinerii greutatii sau depunerii efortului, kgs.s)
---------------------------------------------------------------------------
4.1. Cu o singura   ¦                         ¦            ¦
mina:               ¦                         ¦            ¦
   pentru barbati   ¦            pina la 36000¦pina la     ¦    peste 70000
                    ¦                         ¦       70000¦
   pentru femei     ¦            pina la 22000¦pina la     ¦    peste 42000
                    ¦                         ¦       42000¦
--------------------+-------------------------+------------+---------------
4.2. Cu ambele      ¦                         ¦            ¦
miini:              ¦                         ¦            ¦
   pentru barbati   ¦            pina la 70000¦pina la     ¦   peste 140000
                    ¦                         ¦      140000¦
   pentru femei     ¦            pina la 42000¦pina la     ¦    peste 84000
                    ¦                         ¦       84000¦
--------------------+-------------------------+------------+---------------
4.3. Cu participarea¦                         ¦            ¦
muschilor corpului  ¦                         ¦            ¦
si picioarelor:     ¦                         ¦            ¦
   pentru barbati   ¦           pina la 100000¦pina la     ¦   peste 200000
                    ¦                         ¦      200000¦
   pentru femei     ¦            pina la 60000¦pina la     ¦   peste 120000
                    ¦                         ¦      120000¦
---------------------------------------------------------------------------
                            5. Pozitia de lucru
---------------------------------------------------------------------------
5. Pozitia de lucru ¦Aflarea periodica pina la¦Aflarea     ¦Aflarea
                    ¦25 % din durata          ¦periodica   ¦periodica mai
                    ¦schimbului, in pozitie   ¦pina la 50% ¦mult de 50 %
                    ¦incomoda (lucru cu       ¦din durata  ¦din durata
                    ¦intoarcerea torsului,    ¦schimbului  ¦schimbului in
                    ¦plasarea incomoda a      ¦in pozitie  ¦pozitie
                    ¦membrelor etc.) si/sau in¦incomoda si/¦incomoda si/sau
                    ¦pozitie fixata           ¦sau fixata; ¦fixata; aflarea
                    ¦(imposibilitatea         ¦aflarea in  ¦in pozitie
                    ¦schimbarii pozitiei      ¦pozitie     ¦fortata (in
                    ¦reciproce a diferitor    ¦fortata (in ¦genunchi,
                    ¦parti ale corpului una   ¦genunchi,   ¦ghemuit pe
                    ¦fata de alta).           ¦ghemuit pe  ¦vine, etc.) mai
                    ¦Aflarea in pozitie stind ¦vine etc.)  ¦mult de 25 %
                    ¦in picioare pina la 60 % ¦pina la 25 %¦din durata
                    ¦din durata schimbului    ¦din durata  ¦schimbului.
                    ¦                         ¦schimbului. ¦Aflarea in
                    ¦                         ¦Aflarea in  ¦pozitie stind
                    ¦                         ¦pozitie     ¦in picioare mai
                    ¦                         ¦stind in    ¦mult de 80 %
                    ¦                         ¦picioare    ¦din durata
                    ¦                         ¦pina la 80 %¦schimbului
                    ¦                         ¦din durata  ¦
                    ¦                         ¦schimbului  ¦
---------------------------------------------------------------------------
                         6. Aplicari ale corpului
---------------------------------------------------------------------------
6. Aplicari ale     ¦                         ¦            ¦
corpului (fortate,  ¦                         ¦            ¦
mai mult de 30      ¦                         ¦            ¦
grade), numarul     ¦                         ¦            ¦
aplicarilor intr-un ¦                         ¦            ¦
schimb              ¦                   51-100¦   101 - 300¦      peste 300
---------------------------------------------------------------------------
                   7. Deplasarea in spatiu, conditionata
                        de procesul tehnologic, km
---------------------------------------------------------------------------
7.1. Pe orizontala  ¦                pina la 8¦  pina la 12¦       peste 12
--------------------+-------------------------+------------+---------------
7.2. Pe verticala   ¦                pina la 4¦   pina la 8¦        peste 8
---------------------------------------------------------------------------

              IX. Clasele conditiilor de munca in functie de
                 indicii intensitatii procesului de munca

---------------------------------------------------------------------------
Indicatorii intensitatii¦              Clasa conditiilor de munca
  procesului de munca   +--------------------------------------------------
                        ¦              Clasa 3 - conditii nocive
                        +--------------------------------------------------
                        ¦                    Munca intensa
                        +--------------------------------------------------
                        ¦   Gradul 1 (1 punct)    ¦   Gradul 2 (2 puncte)
------------------------+-------------------------+------------------------
          1             ¦            2            ¦             3
---------------------------------------------------------------------------
                          1. Efortul intelectual
---------------------------------------------------------------------------
1.1. Continutul muncii  ¦Solutionarea unor        ¦Activitate euristica
                        ¦probleme complexe cu     ¦(creativa), care
                        ¦selectarea dupa algoritmi¦necesita solutionarea
                        ¦cunoscuti (aplicarea in  ¦algoritmului, dirijarea
                        ¦procesul muncii a unui   ¦personala in situatii
                        ¦set de instructiuni)     ¦complicate
------------------------+-------------------------+------------------------
1.2. Perceperea         ¦Perceperea semnalelor cu ¦Perceperea semnalelor
semnalelor (informatiei)¦compararea ulterioara a  ¦cu evaluarea ulterioara
si analiza lor          ¦valorilor reale ale      ¦in complex a
                        ¦parametrilor cu valorile ¦parametrilor
                        ¦lor nominale.            ¦interdependenti.
                        ¦Determinarea finala a    ¦Evaluarea activitatii de
                        ¦valorilor reale ale      ¦producere in ansamblu.
                        ¦parametrilor.            ¦
------------------------+-------------------------+------------------------
1.3. Repartizarea       ¦Prelucrarea, verificarea ¦Controlul si munca
functiilor dupa nivelul ¦si controlul indeplinirii¦prealabila de
de complexitate a       ¦sarcinii                 ¦repartizare a sarcinilor
sarcinii                ¦                         ¦altor persoane
------------------------+-------------------------+------------------------
1.4. Natura muncii      ¦Munca in conditiile      ¦Munca in conditiile
indeplinite             ¦deficitului de timp      ¦deficitului de timp si
                        ¦                         ¦de informatie, care
                        ¦                         ¦implica o
                        ¦                         ¦responsabilitate sporita
                        ¦                         ¦pentru rezultatul final
---------------------------------------------------------------------------
                          2. Eforturi senzoriale
---------------------------------------------------------------------------
2.1. Durata observarii  ¦                         ¦
concentrate (in % fata  ¦                         ¦
de durata schimbului)   ¦                  51 - 75¦                peste 75
------------------------+-------------------------+------------------------
2.2. Densitatea         ¦                         ¦
semnalelor (luminoase,  ¦                         ¦
sonore) si a            ¦                         ¦
comunicarilor in medie  ¦                         ¦
pe ora de munca         ¦                176 - 300¦               peste 300
------------------------+-------------------------+------------------------
2.3. Numarul obiectelor ¦                         ¦
de productie            ¦                         ¦
supravegheate           ¦                         ¦
concomitent             ¦                  11 - 25¦                peste 25
------------------------+-------------------------+------------------------
2.4. Marimea obiectului ¦                         ¦
distinct (la o distanta ¦                         ¦
de la ochii             ¦                         ¦
lucratorului pina la    ¦                         ¦
obiectul distinct nu mai¦                         ¦
mare de 0,5 m) in mm cu ¦                         ¦
durata observarii       ¦                         ¦
concentrate (% fata de  ¦   1 - 0,3 mm - peste 50%¦
durata schimbului)      ¦ mai mica 0,3 mm 25 - 50%¦mai mica 0,3 mm -
                        ¦                         ¦               peste 50%
------------------------+-------------------------+------------------------
2.5. Lucrul cu aparate  ¦                         ¦
optice (microscoape,    ¦                         ¦
lupe etc.) cu durata    ¦                         ¦
observarii concentrate  ¦                         ¦
(% fata de durata       ¦                         ¦
schimbului)             ¦                  51 - 75¦                peste 75
------------------------+-------------------------+------------------------
2.6. Urmarirea ecranelor¦                         ¦
utilajului periferic    ¦                         ¦
video (ore/schimb):     ¦                         ¦
   - in cazul           ¦                    3 - 4¦                 peste 4
reprezentarii           ¦                         ¦
informatiei             ¦                         ¦
alfa-numerice;          ¦                         ¦
   - in cazul           ¦                    5 - 6¦                 peste 6
prezentarii grafice a   ¦                         ¦
informatiei             ¦                         ¦
------------------------+-------------------------+------------------------
2.7. Solicitarea        ¦Claritatea cuvintelor si ¦Claritatea cuvintelor si
analizorului auditiv    ¦semnalelor in proportie  ¦semnalelor - sub 50 %.
(in cazul necesitatii de¦de la 70 % pina la 50 %. ¦Sint prezente
productie de a percepe  ¦Sint prezente perturbatii¦perturbatii pe fondul
vorbirea sau semnalele  ¦pe fondul carora vorbirea¦carora vorbirea se aude
diferentiate)           ¦se aude la o distanta de ¦la o distanta de pina la
                        ¦pina la 2 m              ¦1,5 m
------------------------+-------------------------+------------------------
2.8. Solicitarea        ¦                         ¦
coardelor vocale        ¦                         ¦
(sumarul orelor vorbite ¦                         ¦
pe saptamina)           ¦                  20 - 25¦                peste 25
---------------------------------------------------------------------------
                         3. Incarcatura emotionala
---------------------------------------------------------------------------
3.1. Nivelul            ¦Poarta raspundere pentru ¦Poarta raspundere pentru
responsabilitatii pentru¦calitatea functionala a  ¦calitatea functionala a
rezultatul propriei     ¦muncii de baza           ¦productiei finite,
activitati. Gravitatea  ¦(sarcinii). Eroarea      ¦lucrului, sarcinii in
erorii.                 ¦implica reparatii prin   ¦ansamblu.Eroarea se
                        ¦eforturile suplimentare  ¦soldeaza cu deteriorarea
                        ¦ale colectivului in      ¦utilajului, intreruperea
                        ¦ansamblu (grup, brigada  ¦procesului tehnologic si
                        ¦etc.).                   ¦poate periclita viata.
------------------------+-------------------------+------------------------
3.2. Nivelul de risc    ¦                         ¦
pentru viata personala  ¦                         ¦Posibil
------------------------+-------------------------+------------------------
3.3. Nivelul            ¦                         ¦
responsabilitatii pentru¦                         ¦
siguranta altor persoane¦                         ¦Posibil
---------------------------------------------------------------------------
                          4. Monotonia sarcinilor
---------------------------------------------------------------------------
4.1.Numarul elementelor ¦                         ¦
(procedeelor) necesare  ¦                         ¦
pentru realizarea unei  ¦                         ¦
sarcini simple sau in   ¦                         ¦
operatiile repetate     ¦                         ¦
multiplu                ¦                    5 - 3¦          Mai putin de 3
------------------------+-------------------------+------------------------
4.2. Durata (in sec.)   ¦                         ¦
indeplinirii unor       ¦                         ¦
sarcini de productie    ¦                         ¦
simple sau a operatiilor¦                         ¦
repetate                ¦                  24 - 10¦         Mai putin de 10
------------------------+-------------------------+------------------------
4.3. Timpul actiunilor  ¦                         ¦
active (in % fata de    ¦                         ¦
durata schimbului). In  ¦                         ¦
restul timpului-        ¦                         ¦
supravegherea mersului  ¦                         ¦
procesului de productie ¦                    9 - 5¦          4 si mai putin
------------------------+-------------------------+------------------------
4.4. Monotonia ambiantei¦                         ¦
de productie (timpul    ¦                         ¦
supravegherii pasive a  ¦                         ¦
procesului tehnologic in¦                         ¦
% fata de durata        ¦                         ¦
schimbului)             ¦                  81 - 90¦                Peste 90
---------------------------------------------------------------------------
                            5. Regimul de munca
---------------------------------------------------------------------------
5.1. Durata reala a     ¦                         ¦
timpului de munca       ¦              10 - 12 ore¦            peste 12 ore
------------------------+-------------------------+------------------------
5.2. Munca in schimburi ¦Munca in trei schimburi  ¦Regimul de schimburi
                        ¦(munca in schimb de      ¦neregulate pe timp de
                        ¦noapte)                  ¦noapte
------------------------+-------------------------+------------------------
5.3. Pauze reglementate ¦Pauzele nu sint          ¦Pauze nu se acorda
si durata lor           ¦reglementate si durata   ¦
                        ¦lor este insuficienta -  ¦
                        ¦pina la 3 % din timpul de¦
                        ¦munca                    ¦
---------------------------------------------------------------------------

      X. Evaluarea conditiilor de munca in cazul ionizarii aerului si
    lucrului cu substante radioactive si cu surse de radiatie ionizata

     Masurarea nivelului de ionizare a aerului se efectueaza in  incaperile
de productie, spatiul aerian al carora este supus unei purificari speciale,
prevazute de regulamentul tehnologic,  acolo unde sint surse de ionizare  a
aerului  (emitatoare  УФ),  la locurile de munca ale operatorilor de utilaj
periferic video,  la locurile de munca  ale  personalului  substatiilor  si
liniilor de tensiune inalta de curent continuu cu tensoune ultrainalta.
     Factorul se  evalueaza  in  conformitate cu "Normele sanitaro-igienice
ale nivelurilor admisibile de ionizare a aerului in incaperile de producere
si  in  localurile  publice".  In cazul depasirii numarului maxim admisibil
si/sau nerespectarii numarului minim necesar de ioni in aer si a  indicelui
polaritatii,  conditiile  de  munca  la acest factor se raporta la gradul 1
clasa 3.
     In cazul lucrului cu  substante  radioactive,  cu  surse  de  radiatie
Roentgen si cu alte surse de radiatie ionizata, la depasirea NOA conditiile
de munca se raporta la gradul 4 clasa 3 si la clasa 4.

                                            Anexa nr. 3
                       la Regulamentul cu privire la evaluarea conditiilor
                       de munca la locurile de munca si modul de aplicare a
                          listelor ramurale de lucrari pentru care pot fi
                            stabilite sporuri de compensare pentru munca
                                   prestata in conditii nefavorabile

                                  EXEMPLU
                 de evaluare a starii reale a conditiilor
                       de munca la locurile de munca

     In rezultatul atestarii locurilor de munca din sectorul  de  productie
nr.  5  al  uzinei  s-a  stabilit  ca  la  unele locuri de munca continutul
aerosolului substantelor de clasa 3 de periculozitate depaseste CMA pina la
5  ori.  NIvelul  zgomotului  in  productie  depaseste  NOA pina la 15 dBA.
Temperatura aerului la aceste locuri de munca  se  mentine  la  nivelul  de
27 grade C.
     Lucratorii se  afla  in conditii de concentratie sporita de aerosol si
de temperatura ridicata a aerului 460 min ori 96%  din durata schimbului de
lucru  (celelalte  4%  din  timp  ei  se  relaxeaza  in camera de odihna cu
microclima normala).  In conditii cu un nivel ridicat de zgomot  lucratorii
se  afla  360  min.  ori  75%  din  durata  schimbului  (in restul timpului
mecanismele generatoare de zgomot nu functioneaza).
     In baza acestor date se determina starea reala a conditiilor de  munca
la  locurile  de  munca pe factori,  tinind cont de clasificarea igienica a
muncii si de segmentul de timp in care sint executate lucrari in conditiile
sus-indicate pe durata schimbului de lucru de 480 min:
                                  460 min
     X    (aerosoli) = 2 puncte x -------  = 2 puncte
      real                        480 min
                                 360 min
     X     (zgomot) = 2 puncte x ------- = 1,5 puncte
      real                       480 min
                                     460 min
     X     (microclima) = 2 puncte x ------- =  2 puncte
      real                           480 min

     Suma totala a valorilor X     constituie:
                              real
     Suma X     = 2 + 1,5 + 2 = 5,5 puncte.
           real
     Conform scarii indicate in pct.  1.5.  al regulamentului, in cazul dat
marimea sporului de compensare va constitui  35%  din  salariul  minim  sau
salariul tarifar pentru categoria I de calificare.
     In acelasi mod  se  efectueaza  calculul  Suma  X      si  al  marimii
                                                      real
sporului  de  compensare  in  cazul  aplicarii metodei de evaluare expres a
conditiilor de munca.

                                                    Anexa nr.4
                                         la Regulamentul cu privire la
                                        evaluarea conditiilor de munca
                                       la locurile de munca si modul de
                                        aplicare a listelor ramurale de
                                     lucrari pentru care pot fi stabilite
                                          sporuri de compensare pentru
                                    munca prestata in conditii nefavorabile

                      Criteriile de evaluare expres a
                       starii conditiilor de munca

---------------------------------------------------------------------------
  Factorii   ¦               Descrierea situatiei de productie
             +-------------------------------------------------------------
             ¦            1 punct              ¦      2 puncte      ¦  3*
             ¦                                 ¦                    ¦puncte
-------------+---------------------------------+--------------------+------
Substante    ¦a) Acrul se polueaza cu substante¦Aerul se polueaza cu¦
chimice      ¦de clasele 1 - 2 de              ¦substante de        ¦
nocive       ¦periculozitate**. Ventilatia se  ¦clasele 1 - 2 de    ¦
             ¦face prin aspiratie generala sau ¦periculozitate.     ¦
             ¦locala)                          ¦Ventilatia prin     ¦
             +---------------------------------¦aspiratie lipseste  ¦
             ¦b) Aerul la locul de munca este  ¦                    ¦
             ¦poluat cu substante de clasele   ¦                    ¦
             ¦3 - 4 de periculozitate,         ¦                    ¦
             ¦ventilatia prin aspiratie        ¦                    ¦
             ¦lipseste                         ¦                    ¦
-------------+---------------------------------+--------------------+------
Praf         ¦a) Aerul se polueaza cu praf, ce ¦Aerul se polueaza cu¦
             ¦contine SiO2. Ventilatia se face ¦praf ce contine     ¦
             ¦prin aspiratie                   ¦SiO2, in lipsa      ¦
             +---------------------------------¦ventilatiei prin    ¦
             ¦b) Aerul se polueaza cu praf ce  ¦aspiratie           ¦
             ¦nu contine SiO2, in lipsa        ¦                    ¦
             ¦ventilatiei prin aspiratie       ¦                    ¦
-------------+---------------------------------+--------------------+------
Vibratia     ¦Lucrul cu instrumentul ce produce¦Lucrul cu           ¦
             ¦vibratia cel mult jumatate din   ¦instrumentul ce     ¦
             ¦durata schimbului de munca       ¦produce vibratia mai¦
             ¦                                 ¦mult de jumatate din¦
             ¦                                 ¦durata schimbului de¦
             ¦                                 ¦munca               ¦
-------------+-------------------------------------------------------------
Temperatura  ¦Peste marimile maximal admisibile in perioada calda a anului
aerului      ¦sau mai jos de marimile maximal admisibile in perioada rece a
(efectiva    ¦anului
echivalenta) +-------------------------------------------------------------
la locul de  ¦                                 ¦                    ¦
munca din    ¦                                 ¦                    ¦
incapere,    ¦                                 ¦                    ¦
grade C      ¦               Cu pina la 4 grade¦  Cu pina la 8 grade¦
---------------------------------------------------------------------------
     * 3   si   mai   multe  puncte  se  acorda  numai  in  baza  masurilor
instrumentale.
     ** Aburi si (sau) gaze, aerosoli ori amestec de aburi si aerosoli.

     Note.
     1. Pentru  determinarea   gradului   de   nocivitate   (punctelor)   a
     conditiilor   de   munca   la  factorii  zgomot,  iluminare,  radia(ie
     infrarosie,  radia(ie ionizanta si radiatie neionizanta nu  se  aplica
     metoda  evaluarii  expres  a  conditiilor de munca.  Acesti factori se
     evalueaza doar prin masurari instrumentale.
     2. La  evaluarea  gradului  de  gravitate  si  intensitate a muncii se
     folosesc criteriile, indicate in anexa nr.2.
     3. In  cazul  evaluarii expres,  fisa conditiilor de munca la locul de
     munca (anexa nr.  1) se perfecteaza la fel ca si in cazul  masurarilor
     instrumentale ale factorilor mediului de producere.